**Opção 1: Com drive de DVD:**

Basicamente com um drive de DVD é possível retirar a caixa de redução do drive, existe drives disponível no Lab.

[**https://www.youtube.com/watch?v=pDs5XRwVF6Q**](https://www.youtube.com/watch?v=pDs5XRwVF6Q)

**Opção 2: Com peça de ventilador:**

Ele utiliza uma caixa de redução feita com uma peça que existe dentro de ventiladores. Existe um ventilador disponível.

[**https://www.youtube.com/watch?v=NhBuxdW-IrU**](https://www.youtube.com/watch?v=NhBuxdW-IrU)